【Smaart 7概述】
    Smaart 7有两种截然不同的经营模式，Real - Time和脉冲响应（IR）模式。在实时模式下，Smaart执行实时光谱传递函数（频率响应测量）。脉冲响应模式是专为测量和分析大型脉冲响应测量，适合学习反射和混响室和音响系统，其声学环境之间的相互作用等方面的特点。较长时间的常数，对飞过滤和高分辨率的频域显示功能，在IR模式还可以使扬声器响应和时序特性研究的一个极好的工具。 
    Smaart实时频域分析能力下降成两大类：频谱和传递函数。两个，新用户可能会发现光谱测量，特别是实时音频频谱分析仪（RTA显示）最熟悉的。 RTA的显示屏，可以让你看到在任何特定时刻能源目前在不同的频率范围，通常分数倍频程在整个可听频谱。除外，而不是显示只有一个即时更新显示新的数据，UP连续测量的光谱仪栈来给你一个的信号频率的内容对一些期间查看之前每次测量Smaart的实时光谱仪类似RTA的时间。摄谱仪已被证明是一个特别优秀的工具，反馈狩猎的，以及许多其他用途。 
    实时频谱分析是一个非常有用的工具，任意数量的应用，包括反馈打猎，练耳，和监测频率内容的节目素材。在上个世纪，RTA也常用为健全的制度均衡，但他们在此应用程序的实用性一直是阻碍他们无法测量相位或延迟，或区分直达声，混响声，听起来比你的其他来源试图来衡量。这是为什么双端口FFT分析仪，如Smaart，随着时间延迟光谱仪（TDS）和最大长度序列为基础的早期系统（MLS）的测量技术已逐渐取代专业音响系统的均衡和优化的工具选择的区域贸易协定。 
    双FFT，MLS和TDS分析仪，使用非常不同的方法来测量系统的响应。这三种技术，基于FFT的频率响应分析提供了使用了最大的灵活性和易用性在中间，但它也需要大量的计算能力超过MLS或TDS，真的只能成为一个实用的选择基于PC的分析系统20世纪90年代。所有三种技术，在共同但有一件事情，是他们让你看到所有三个“维度”的声音（频率，能源和时间），而一个简单的区域贸易协定是完全失明的时间元素。 RTA可以告诉你的声音在话筒在任何时刻到达的光谱内容。 
    双端口测量技术比较正是什么出来，无论是在刺激独立的基于FFT的测量情况下通过直接测量输入信号??与输出，或通过使用一个精确已知的输入到一个设备或系统，信号，例如扫描（TDS）或伪随机噪声（MLS）。基于FFT的传递函数测量工作，如扫描和伪随机噪声，但不像MLS和TDS的信号，基于FFT的频率响应测量工作与“随机”的信号，如音乐或其他可识别的节目素材。 
    此外频域测量，Smaart还提供了实时的声压级（SPL）和等效声级（LEQ）在实时模式下的测量能力。大型中上层的实时模式下，屏幕右下角的数字显示SPL，LEQ，和数字满刻度之间切换，并可以被分配到任何支持的输入设备连接到计算机上的任何输入通道。

【Smaart 7安装】
1.先运行smaart7setup.exe，完成后会有提示输入注册码（旁边有显示本机ID码）。
2.运行Smaart 7注册机，将本机ID码复制粘贴，获取本机的注册码。
3.将获取的注册码输入，你可以正常的使用smaart 7了！

